**Galvaniz Modüler Su Depoları**

**\***(ST 37) Sıcak Daldırma Galvaniz **malzeme kullanılarak, modüler parçalar halinde üretilmiş su muhafaza depolarıdır.**

**\* Kapasite Aralığı : 1 - 1000 M3**

**\* Tamamı civatalı konstrüksiyondan oluşur.**

**\* Demonte gelen modül panellerin nakliyesi ve montajı kolaydır**

**\* Prizmatik modüler su depoları;  küf, mantar, bakteri ve yosun oluşturmaz.**

**\* Tercih edilen zemine, yüksek platformlar üzerine, çatıya, kulelere, mevcut binalarda istenilen yerlere kolaylıkla monte edilebilir.**

